**2023年2月企业直接入河排污口监督性监测数据填报表**

填报单位：南昌浦华象湖水务有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地级行政区 | 县级行政区 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 排放标准 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
| 1 | 西湖区 |  | 南昌象湖污水处理厂处理出口 | WS-IB9050 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准 | 流量 | 5765 m3/h | — | 否 | — |  |
| 水温 | 13.7 ℃ | — | 否 | — |  |
| pH | 6.94 | 6-9 | 否 | — |  |
| COD | 11.1 mg/L | ≤50 mg/L | 否 | — |  |
| 氨氮 | 0.66 mg/L | ≤5（8）mg/L | 否 | — |  |
| 总磷 | 0.17 mg/L | ≤0.5 mg/L | 否 | — |  |
| 总氮 | 9.33 mg/L | ≤15 mg/L | 否 | — |  |
| 色度 | ＜2倍 | ≤30倍 | 否 | — |  |
| 粪大肠菌群 | ＜20个/L | ≤1000个/L | 否 | — |  |
| BOD5 | 6.6 mg/L | ≤10 mg/L | 否 | — |  |
| 动植物油 | <0.06 mg/L | ≤1mg/L | 否 | — |  |
| 石油类 | <0.06 mg/L | ≤1mg/L | 否 | — |  |
| LAS | <0.05 mg/L | ≤0.5mg/L | 否 | — |  |
| 悬浮物 | 8 mg/L | ≤10 mg/L | 否 | — |  |

备注：“<”表示检测结果小于方法检出限，其后数值为方法检出限。